# MC部落 - What’s the Worst That Could Happen?
some articles about job,food,passion sisters

Skip to content

# Posts

23 July / Eric Chang / ansible

## [ansible] 用 ip 位置判斷是否要執行task /ansible run task depends on ipaddr

因為工作上的需要，要修改client端的 /etc/environment 檔案

在有權限使用proxy 服務的user的環境中，加入proxy 的設定

原本的清單中，有host/user/ip 這幾個值可以拿來判斷

proxy server 那邊是採用ip 來控制，所以這邊也跟著用 ip 來判斷要不要修改 /etc/environment

Read the postThis is a Standard Post
01 July / Eric Chang / Ansible

## [ansible] 引用事先定義好的yaml檔裡面的變數 - Ansible Selectattr From List in Dictionary file

在ansible中，關於如何引用自定義的變數，一直讓我很頭疼

尤其是有牽涉到從外部導入yaml檔案時，更是常常讓我不知道到底該怎麼抓出想要的變數

這次還是用selectattr 來處理，希望下次能夠記得…

Read the postThis is a Standard Post
20 June / Eric Chang / 筆記

## linux底下遠端遙控&管理的好用系統 Meshcentral / Remote Management & control system Meshcentral

之前在LAN/windows環境下，一直都是用ultravnc/winvnc/tigervnc之類的VNC軟體

但是如果要過 internet ，就會碰到各種開port的問題

在這種環境下，就有了當時 teamviewer 的橫空出世

解決了開PORT的問題，讓被控端(通常是資訊技術相對弱勢，需要接受幫助的一方)不需要懂太多

只要下載teamviewer被控端，開啟後報ID 給協助者就好了

Read the postThis is a Standard Post
17 June / Eric Chang / Proxmox

## Install Asus 10G NIC XG-C100C in Proxmox

前幾天接的一個case

因為費用的關係，所以沒有考慮用傳統定義上的伺服器(DELL R640)

改採用比較高階一點的洋垃圾，規格大概是 Intel E5-2680V2 x2 + 64G RAM + 128G SSD x2 (OS) + 960G SSD x4 (raid 10 , zfs)

storage 選擇QNAP NAS TS-932X + 960G SSD x 4 (raid 10 , NFS) + QNAP 10G Switch QSW-1280C-8C

既然storage這邊選用了10G的機種，伺服器上當然也要增加10G網卡

一樣，成本考量，就不用INTEL 了，買了這張 ASUS 10G 網卡

Read the postThis is a Standard Post
21 May / Eric Chang / 筆記

## [筆記] 修改 docker 容器內的時區 - Change Timezone in Docker

最近一直在玩一些docker，不過老是會碰到歪果扔寫的東西，時區都不一致

有的用 UTC，有的用localtime，就是沒碰到用 Asia/Taipei 的….

Read the postThis is a Standard Post